类型标识 名称 通道一 通道二 通道三 01 温湿度 温度 湿度 02 单温度 温度 03 双温度 温度 温度 04 CO2 CO2 05 温度+CO2 CO2 温度 06 双温度+开关量 温度 温度 开关量 07 温度+开关量 温度 开关量 08 大气压力+温湿度 大气压力 温度 湿度 温湿度+露点温度 温度 湿度 露点温度 09 大气压力+温度 大气压力 温度 10（0x0A） 压力（差压） 差压 11(0x0B) 温湿度记录控制仪 温度 湿度 12(0x0C) 控制器 13(0X0D) 温湿度+露点温度 温度 湿度 露点温度 16（0x10） Modbus采集仪 温度 湿度 序列号后四位 20（0x14） 4-20ma 记录仪 由协议制定的物理量 由协议制定的物理量 由协议制定的物理量